**采购项目技术规格、参数及要求**

黄石市第五中学学生实验基地木栅栏项目具体技术规格、参数如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生实验基地木栅栏 | 　 | 　 | 　 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 预埋基础 | 水泥砂浆0.3米×0.3米×0.3米，立柱预埋0.2米 | 个 | 65 |
| 2 | 立柱 | 防腐木9㎝×9㎝，长1.5米，1㎝×9㎝×2㎝孔4个 | 根 | 65 |
| 3 | 木栅栏 | 防腐木规格1㎝×9㎝，横杆1.5米2根，竖1米8根，每片1.5米 | 片 | 60 |
| 4 | 木栅门 | 材质：防腐木，边框4㎝×4㎝木方，中间1㎝×9㎝防腐木，合页，锁扣，门1.2米×0.6米2扇 | 樘 | 1 |
| 5 | 加工安装 |  运输安装 | 项 | 1 |
| 6 | 油漆保护  |  防腐木表层钉眼等刮灰桐油油漆涂层保护 | 项 | 1 |

 